|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 功能 | UTP-FD500F | UTP-FD500B |
| 系統相容 | 包含 PAL, NTSC, SECAM |
| 傳輸頻率 | 0-6MHz |
| 可傳輸距離 | 200米 |
| 輸入/輸出 | F公1V p-p,75Ω/1V p-p,100Ω | BNC公1V p-p,75Ω/1V p-p,100Ω |
| 傳輸線材 | 雙絞線UTP Cat5、Cat5e、Cat6 (AWG24) |
| 顏色 | 黑 |
| 尺寸 | 29mm\*14mm\*17mm(本體)；137mm(含線長) | 29mm\*14mm\*17mm(本體)；142mm(含線長) |
| 材質 | PVC |
| 重量 | 15g ±10% | 16g ±10% |
| 工作溫度 | -10℃~+50℃ ±10% |
| 連接方式 | 螺絲固定式 |
| 平均壽命 | >50,000Hr |
| 操縱溫度/濕度 | -20°C ~70°C/0~95% |
| 儲存溫度/濕度 | -30°C ~80°C/0~60% |